# SdFat: Member List

SdSpiCard Member List

This is the complete list of members for SdSpiCard, including all inherited members.

begin(SdSpiDriver *spi, SdSpiConfig spiConfig) | SdSpiCard |
dbgClearStats() | SdSpiCard |
dbgPrintStats() | SdSpiCard |
erase(uint32_t firstSector, uint32_t lastSector) | SdSpiCard |
eraseSingleSectorEnable() | SdSpiCard |
error(uint8_t code) | SdSpiCard | inline
errorCode() const | SdSpiCard | inline
errorData() const | SdSpiCard | inline
isBusy() | SdSpiCard |
readCID(cid_t *cid) | SdSpiCard | inline
readCSD(csd_t *csd) | SdSpiCard | inline
readData(uint8_t *dst) | SdSpiCard |
readOCR(uint32_t *ocr) | SdSpiCard |
readSector(uint32_t sector, uint8_t *dst) | SdSpiCard | inline
readSectors(uint32_t sector, uint8_t *dst, size_t ns) | SdSpiCard |
readSingle(uint32_t sector, uint8_t *dst) | SdSpiCard |
readStart(uint32_t sector) | SdSpiCard |
readStatus(uint8_t *status) | SdSpiCard |
readStop() | SdSpiCard |
SdSpiCard() | SdSpiCard | inline
sectorCount() | SdSpiCard |
spiStart() | SdSpiCard |
spiStop() | SdSpiCard |
syncDevice() | SdSpiCard |
type() const | SdSpiCard | inline
writeData(const uint8_t *src) | SdSpiCard |
writeSector(uint32_t sector, const uint8_t *src) | SdSpiCard | inline
writeSectors(uint32_t sector, const uint8_t *src, size_t ns) | SdSpiCard |
writeSingle(uint32_t sector, const uint8_t *src) | SdSpiCard |
writeStart(uint32_t sector) | SdSpiCard |
writeStart(uint32_t sector, uint32_t eraseCount) | SdSpiCard |
writeStop() | SdSpiCard |