# SdFat: File Members

### - c -

- CHECK_FLASH_PROGRAMMING : SdFatConfig.h

### - d -

- DEDICATED_SPI : SdSpiDriver.h
- DESTRUCTOR_CLOSES_FILE : SdFatConfig.h

### - e -

- ENABLE_ARDUINO_FEATURES : SdFatConfig.h
- ENABLE_ARDUINO_SERIAL : SdFatConfig.h
- ENABLE_ARDUINO_STRING : SdFatConfig.h
- ENABLE_DEDICATED_SPI : SdFatConfig.h
- ENDL_CALLS_FLUSH : SdFatConfig.h
- EOF : StdioStream.h

### - f -

- F : SysCall.h
- FAT12_SUPPORT : SdFatConfig.h

### - h -

- HAS_SDIO_CLASS : SdFatConfig.h
- HAS_UNUSED_STACK : FreeStack.h

### - i -

- INCLUDE_SDIOS : SdFatConfig.h
- isDigit : PrintTemplates.h
- isDirSeparator : ExFatFile.h , FatFile.h

### - m -

- MAINTAIN_FREE_CLUSTER_COUNT : SdFatConfig.h

### - n -

- NULL : StdioStream.h
- nullptr : SysCall.h

### - p -

- pgm_read_byte : FatFile.h
- pgm_read_word : FatFile.h
- PRINTF_USE_FLOAT : PrintTemplates.h
- PROGMEM : FatFile.h
- PSTR : FatFile.h

### - s -

- SD_CHIP_SELECT_MODE : SdFatConfig.h
- SD_FAT_VERSION : SdFat.h
- SD_HAS_CUSTOM_SPI : SdFatConfig.h
- SD_MAX_INIT_RATE_KHZ : SdFatConfig.h
- SD_SCK_HZ : SdSpiDriver.h
- SD_SCK_MHZ : SdSpiDriver.h
- SDFAT_FILE_TYPE : SdFatConfig.h
- SEEK_CUR : StdioStream.h
- SEEK_END : StdioStream.h
- SEEK_SET : StdioStream.h
- SHARED_SPI : SdSpiDriver.h
- SPI_DIV3_SPEED : SdSpiDriver.h
- SPI_DIV6_SPEED : SdSpiDriver.h
- SPI_DRIVER_SELECT : SdFatConfig.h
- SPI_EIGHTH_SPEED : SdSpiDriver.h
- SPI_FULL_SPEED : SdSpiDriver.h
- SPI_HALF_SPEED : SdSpiDriver.h
- SPI_QUARTER_SPEED : SdSpiDriver.h
- SPI_SIXTEENTH_SPEED : SdSpiDriver.h

### - u -

- USE_BLOCK_DEVICE_INTERFACE : SdFatConfig.h
- USE_EXFAT_BITMAP_CACHE : SdFatConfig.h
- USE_FAT_FILE_FLAG_CONTIGUOUS : SdFatConfig.h
- USE_FCNTL_H : SdFatConfig.h
- USE_LONG_FILE_NAMES : SdFatConfig.h
- USE_MULTI_SECTOR_IO : SdFatConfig.h
- USE_SD_CRC : SdFatConfig.h
- USE_SEPARATE_FAT_CACHE : SdFatConfig.h
- USE_SIMPLE_LITTLE_ENDIAN : SdFatConfig.h

### - w -

- WDT_YIELD_TIME_MILLIS : SdFatConfig.h